Тестовое задание на Технического писателя. Суходольская Мария

**Использование по назначению пассажирского лифта**

Инструкция поможет обеспечить безопасное и правильное использование пассажирского лифта, а также уменьшит количество поломок оборудования. Она будет полезна всем, кто взаимодействует с пассажирским лифтом, независимо от опыта и уровня знаний.

**Назначение пассажирского лифта**

Пассажирский лифт предназначен для перемещения людей между этажами здания.

Лифт не подходит для:

* Перевозки грузов или строительных материалов.
* Перевозки животных без сопровождения.
* Перемещения нестандартных объектов.

**Общие правила безопасной эксплуатации**

* Перед использованием убедитесь, что лифт исправен (отсутствуют звуки неисправности, двери закрываются и открываются плавно).
* Не допускается использование лифта:
* В случае видимых повреждений.
* Во время пожара или других чрезвычайных ситуаций.
* Соблюдайте установленную грузоподъёмность лифта (указана внутри кабины).
* Дети до 7 лет могут пользоваться лифтом только в сопровождении взрослых.
* Категорически запрещается:
* Прыгать или раскачивать кабину.
* Курить, использовать открытый огонь или агрессивные вещества.
* Преграждать двери посторонними предметами.

**Последовательность действий при использовании лифта**

Вызов лифта

1. Подойдите к панели вызова лифта, расположенной у двери кабины.
2. Нажмите кнопку вызова:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | — | для подъёма. |
|  | — | для спуска. |
|  | — | универсальная. |

1. Дождитесь прибытия лифта. Индикатор укажет текущий этаж и направление движения.

Вход в кабину

1. Убедитесь, что лифт полностью остановился, а кабина находится на уровне пола.
2. Подождите, пока двери откроются.
3. Войдите в кабину, не задерживая движение дверей.
4. Убедитесь, что в кабине достаточно места для всех пассажиров.

Выбор этажа

1. На панели управления внутри лифта нажмите кнопку нужного этажа.
2. Если вы нажали кнопку ошибочно, не пытайтесь её отменить — дождитесь прибытия на указанный этаж.
3. После нажатия дождитесь автоматического закрытия дверей.

Прибывание в лифте

1. Сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений.
2. Держитесь за поручни, если они есть, особенно при остановках и трогании с места.
3. Не прислоняйтесь к дверям.

Выход из лифта

1. Дождитесь полной остановки кабины и открытия дверей.
2. Аккуратно выйдите, пропустив пассажиров, находящихся ближе к выходу.
3. Проверьте, чтобы ничего не осталось в кабине.

**Поздравляем с успешной поездкой на лифте** 😊

**Действия в нестандартных ситуациях**

Если лифт застрял

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
2. Нажмите кнопку аварийного вызова на панели управления. Она соединит вас с диспетчером или аварийной службой.
3. Сообщите о своей ситуации, назвав адрес и этаж, где примерно остановился лифт.
4. Не пытайтесь открыть двери самостоятельно или выбраться из кабины без помощи специалистов.

Если двери не открываются

1. Нажмите кнопку открытия дверей на панели управления.
2. Если это не помогло, воспользуйтесь аварийным вызовом.
3. Дождитесь прибытия обслуживающего персонала.